PRILOGA 2

**Program odprave posledic neposredne škode zaradi poplav med 28. in 30. avgustom 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sektor območja jadranskih rek z morjem** | | | | | | |
| **Zap.št.vloge - tabela škod** | **vodotok** | **objekt, odsek** | **opis problematike** | **opis ukrepov** | **občina** | **ocena potrebnih sredstev za obnovo**  **(v EUR)** | |
| 0069-11027776-501-0076 | Piševec | regulacija Piševec od sotočja z Drnico do konca regulacije | vzdolž struge je večja količina plavja, v spodnjem toku ragulacije se je na desni brežini sprožil zemeljski plaz, ki se je ustavil tik na vrhu brežine in ogroža pretočnost struge. Vzdolž regulacije je prišlo do številnih erozijskih poškodb in poškodb obstoječih VG ureditev. | Potrebno je vzpostaviti osnovno pretočnost pretočnega prereza, ki obsega odstranitev polomljene zarasti, plavja in naplavin. Potrebno je tudi sanirati erozijske poškodbe in poškodovana zavarovanja in druge ureditve. | KOPER | 173.000,00 | |
| 0069-11026923-501-0108 | Drnica | od Starega Studenca do Baredi 45 | večja količina plavja in naplavin ter polomljene in moteče zarasti. Nastalo je več erozijskih poškodb in poškodb na obstoječi vodni infrastrukturi. | Potrebno je vzpostaviti osnovno pretočnost pretočnega prereza, ki obsega odstranitev polomljene zarasti, plavja in naplavin. Potrebno je tudi sanirati erozijske poškodbe in poškodovana zavarovanja in druge ureditve. | PIRAN | 167.000,00 | |
| 0069-11026923-501-0112 | Morer | od zacevitve pri izlivu v morje do Kajuhove ulice | poškodovana obstoječa vodna infrastruktura. | Potrebno je obnoviti poškodovano vodno infrastrukturo. | IZOLA | 78.000,00 | |
| 0069-11026923-501-0115 | Rikorvo | od izliva v morje do Morove ulice | poškodovana obstoječa vodna infrastruktura. | Potrebno je obnoviti poškodovano vodno infrastrukturo. | IZOLA | 17.000,00 | |
| 0069-11026923-501-0117 | Rikorvo | Gorvodno od HC | Na obravnavanem odseku je v pretočnem prerezu večja količina naplavin in plavja. Obrežna zarast je polomljenja in prav tako zmanjšuje pretočnost. Pojavlja se tudi močna bočna in talna erozija. | Potrebno je vzpostaviti osnovno pretočnosto, to pomeni odstranitev naplavin, plavja in moteče obrežne zarasti. Potrebno je sanirati erozijske poškodbe in izvesti stabilizacijo nivelete dna. | IZOLA | 65.000,00 | |
| 0069-11026923-501-0118 | Roja | od Dobrave 28 do Jagodje 76 | V pretočnem prerezu je večja količina naplavin, plavja in moteče poškodovane obrežne zarasti. Natalo je več erozijskih poškodb in poškodb obstoječe vodne infrastukture. | Potrebno je odstraniti naplavine, plavje in motečo zarst iz pretočnega prereza, sanirati erozijske poškodbe in obnoviti poškodovano vodno infrastrukturo. | IZOLA | 80.000,00 | |
| 0069-11026923-501-0119 | Montekalvo | od sotočja z Rojo gorvodno | V pretočnem prerezu je večja količina naplavin, plavja in moteče poškodovane obrežne zarasti. Natalo je več erozijskih poškodb in poškodb obstoječe vodne infrastukture. | Potrebno je odstraniti naplavine, plavje in motečo zarst iz pretočnega prereza, sanirati erozijske poškodbe in stabilizirati niveleto dna. | IZOLA | 20.000,00 | |
| 0069-11027997-501-0102 | Vinjolski potok | od sotočja s Fazanom do Vinjole 16 | V pretočnem prerezu je večja količina naplavin, plavja in moteče poškodovane obrežne zarasti. Zdrs zemljine je delno zasul strugo, nastale so tudi erozijske poškodbe brežin in dna. | Potrebno je vzpostaviti osnovno pretočnost z odstranitvijo zarasti, plavje in naplavin. Potrebno je izvesti stabilizacijo brežine na območju zdrsa zemljine in ostalih erozijskih poškodb. | PIRAN | 25.000,00 | |
| 0069-11027997-501-0105 | Fazan | od izliva glavne ceste do Seče 30A | V pretočne prerezu so naplavine, plavje in moteča zarast, ki zmanjšujejo pretočnost. Visoke vode so poškodovale obstoječo vodno infrastrukturo. Nastale so tudi erozijske poškodbe brežin. | Potrebno je odstraniti naplavine, plavje in motečo zarast. Potrebno je obnoviti obstoječo poškodovano vodno infrastrukturo in sanirati erozijske poškodbe. | PIRAN | 60.000,00 | |
| 0069-11027997-501-0110 | Roja - Strunjanske soline | nasip vzdolž solin | Visoka voda je poškodovala obstoječi nasip vzdolž solin. | Potrebno je popravilo nasipa. | PIRAN | 60.000,00 | |
| 0069-11027997-501-0119 | Jernejski potok | od glavne ceste do Parecag 70 | V pretočnem prerezu je večja količina naplavin, plavja in moteče in polomljene zarsti. Nastale so erozijske poškodbe brežin in dna. | Potrebno je vzpostaviti pretočnost z odstranitvijo naplavin, plavja in zarasti. Izvesti je potrebno tudi sanacijo erozijskih poškodb in stabilizirati niveleto dna. | PIRAN | 35.000,00 | |
| 0069-11027997-501-0123 | Drnica | od črpališča do sotočja s Starim Studencem | V pretočnem prerezu je polomljena zarsat, plavje in naplavine. Poškodovana je tudi obstoječa vodna infrastrukutra. | Potrebno je vzpostaviti pretočnost struge. Odstraniti je potrebno naplavine, plavje in motečo zarast. Obnoviti je potrebno poškodovano vodno infrasturkturo - obrežna zavarovanja in pragove ter visokovodne nasipe. | PIRAN | 120.000,00 | |
|  |  |  |  | **Skupaj** | | **900.000,00** | |